Ogłoszenie nr 540157022-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.

Czarnków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 575319-N-2019
**Data:** 18/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czarnków, Krajowy numer identyfikacyjny 57079106900000, ul. ul. Rybaki  3, 64-700  Czarnków, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 552 227, e-mail urzad@czarnkowgmina.pl, faks 672 553 079.
Adres strony internetowej (url): www.bip.czarnkowgmina.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** II.4)
**W ogłoszeniu jest:** Zaprojektowano podbudowę pod jezdnię oraz zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu. Przed ułożeniem podbudowy zaprojektowano wykonanie warstwy separacyjnej (wzmacniającej) z geosyntetyków. Nawierzchnie: Projektuje się wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej ekologicznej typ ekobehaton wibroprasowanej koloru szarego, grubości 8 cm. Przy krawężniku projektuje się obniżenie dwóch rzędów kostki (jako ściek przykrawężnikowy).
**W ogłoszeniu powinno być:** Zaprojektowano podbudowę pod jezdnię oraz zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 20 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnie: Projektuje się wykonanie warstwy nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej ekologicznej typ ekobehaton wibroprasowanej koloru szarego, grubości 8 cm. Przy krawężniku projektuje się obniżenie dwóch rzędów kostki (jako ściek przykrawężnikowy).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** IV.6.2)
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-02, godzina: 10:00
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-07, godzina: 10:00